**Ehitise elektrik, tase 3 tööriistade loetelu**

✅Tööriistad kutseeksami praktilise ülesande sooritamiseks (EETEL tööriistu ei paku).

Tööriistad ja isikukaitsevahendid:

🔹 **Tööriistad:**

✔️Elektriku kruvikeerajate komplekt

✔️Elektriku näpitsate komplekt - peene ja lapikotsaga

✔️Lõiketangid

✔️Tangid pikendatud otsadega

✔️Juhtmeisolatsiooni eemaldustangid

✔️Juhtme otsahülsipress kuni 6mm2

✔️Vesilood (max 40cm)

✔️Mõõdulint, vähemalt 3 m

✔️Metallipuuride komplekt (D max =13mm)

✔️Akutrell

✔️Toosifrees (68 mm)

✔️Trellile kruvikeeramise otsikute komplekt (PH1 ja 2, PZ1 ja 2, Torx T10-T40)

✔️Rauasaag (karbikute lõikamiseks)

✔️Haamer

✔️Nuga

✔️Joonlaud

✔️Nurgik (vinkel)

✔️Pliiats

✔️Veekindel marker (peene otsaga)

🔹 **Isikukaitsevahendid**:

✔️ Kiiver (või löögikindel nokamüts)

✔️ Kaitseprillid  
✔️ Otsmikulamp

✔️ Kindad (pole nõutud, kuid võib kasutada)